## ДО

## КИНО АРЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД (Бенефициент- наименование)

201356916

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

**О Ф Е Р Т А**

**От: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

**„Доставка на ДМА и ДНА:**

**ОП1: Доставка на система от хардуерни елементи**

**ОП2: Доставка на софтуерна система за събиране и обработка на информация“**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**„Доставка на ДМА и ДНА:**

**ОП1: Доставка на система от хардуерни елементи**

**ОП2: Доставка на софтуерна система за събиране и обработка на информация“**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на**  **КИНО АРЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД** (*наименование на бенефициента*) | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:  Доставка на ДМА и ДНА:  **ОП1: Доставка на система от хардуерни елементи**  **1. Комбиниран сензор за измерване на температура, влага и CO2 за закрити помещения – 30 бр.**  **o Температурен диапазон: -5 до +35 0С, с точност ± 0,5 0С**  **o Диапазон на мерена на влажност: от 30% до 80%, с точност ± 2 rh**  **o Диапазон на мерене на CO2 : от 300 ррм до 1200 ррм, с точност ± 50ppm при 25°C**  **2. Интерфейсен контролер за връзка със сензорите 2 бр / за двете отделни системи/**  **Препоръчителни параметри:**  **o Modbus TCP/RTU контролер с общо приложение**  **o Modbus TCP/RTU Gateway**  **o Поне 2 галванично изолирани цифрови входа**  **o Поне 2 релейни изхода**  **o Мрежова свързаност 10/100BaseT, auto-MDIX Ethernet порт**  **o Серийни интерфейси RS485 300-115200bps или подобен**  **o Работна температура: -25°C до +60°C**  **o Степен на защита: IP40**  **3. Интерфейсен контролер за връзка с климатична техника /агрегати, рекуператори, вентилатори и др/ 2 бр.**  **Препоръчителни параметри:**  **o Стандартен HVAC BMS за управление на климатици Daikin / LG / Samsung / Mitsubishi / GREE**  **o Отворени протоколи за комуникация с устройствата**  **4. Пречиствател на въздух с UV лампа и интерфейс за връзка с възможност за монтаж в рекуператор за обработка на въздух и отдалечено управление – 10 бр .**  **Препоръчителни параметри:**  **o Комплектно устройство с вградена UV лама за дезинфекция, готово за вграждане в рекуператор или други технически изделия и притежаващо софтуерни компоненти API за връзка и управление от външни системи**  **o 7 години срок на годност**  **o Отворени протоколи за комуникация с устройството**  **5. Интерфейсен контролер за връзка с UV пречистватели 2 бр.**  **Препоръчителни параметри:**  **o Modbus TCP/RTU контролер с общо приложение**  **o Modbus TCP/RTU Gateway**  **o Поне 2 галванично изолирани цифрови входа**  **o Поне 2 релейни изхода**  **o Мрежова свързаност 10/100BaseT, auto-MDIX Ethernet порт**  **o Серийни интерфейси RS485 300-115200bps или подобен**  **o Работна температура: -25°C до +60°C**  **o Степен на защита: IP40**  **6. Мастер контролер за връзка със всички интерфейсни контролери на обекта и външна софтуерна система за обработка на данни.**  **Препоръчителни параметри:**  **o Modbus TCP/RTU контролер с общо приложение**  **o Modbus TCP/RTU Gateway**  **o Поне 8 галванично изолирани цифрови входа**  **o Поне 8 релейни изхода**  **o Мрежова свързаност 10/100BaseT, auto-MDIX Ethernet порт**  **o Серийни интерфейси RS485 300-115200bps или подобен**  **o Работна температура: -25°C до +60°C**  **o Степен на защита: IP40**  **ОП2: Доставка на софтуерна система за събиране и обработка на информация**  **1. Модул / интерфейс за комуникация с хардуерен контролер за приемане и изпращане на данни към хардуерни устройства – сензори и пречистватели на въздух**  **- Поддръжка на различни протоколи за комуникация с хардуерни устройства (например, Modbus, MQTT и/или други комуникационни протоколи)**  **2. Модул / интерфейс за комуникация със системи за продажба на билети**  **- Поддръжка на протокол за връзка със системи за продажби на билети**  **- Получаване на данни през API интерфейс за продажбите на билети на каси, в сайтове и през външни търговски системи**  **- Получаване на данни през API интерфейс за програмата на филмите по дни, зали и часове, както и промени в програмата**    **2. Модул / интерфейс за комуникация със системи за прогнозиране на продажби**  **- Поддръжка на различни формати на входящи данни**  **- Анализ на входящите данни и свързването им с актуалната програма по зали и часове**  **- Извличане на данни за актуални продажби**  **- Сравнение и оценка на прогнозните и актуалните продажби**  **3. Модул / интерфейс за комуникация със системи за метеорологична информация в реално време**  **- Възможност за интеграция с различни външни системи за метрологична информация**  **- Активено мониториг на външниет климатични условия и записване на данните в база данни**  **5. Модул за анализ на информацията и вземане на решения**  **- Вградени алгоритми за анализ на данни и възможност за промяна на алгоритмите или параметрите им**  **- Вземане на решения на база проведения анализ**  **- Оценка на ефективността на взетите решения и възможност за самостоятелна промяна на параметри и коефициенти при анализ на входящата информация на база реализираната ефективност**  **6. Модул за връзка с дежурни оператори при нужда от намеса за ръчно управление или при възникнали грешки, неработещи устройства и други**  **- Система за автоматично известяване на оператори при аварии или проблеми**  **- Възможност за дистанционно управление и надзор от страна на операторите**  **- Детайлни доклади и логове за предходни случаи и реакции**  **7. Модул / визуализация на текущото състояние на всички управляеми обекти, зали и устройства**  **- Визуализация на обектите с интерактивна карта и лесен достъп до информация.**  **- Актуализация в реално време на състоянието на обекти и устройства и списък на подадените към устройствата команди**  **- Възможност за персонализирани изгледи и филтри за операторите.**  **Допълнителни характеристики на системата, не касаещи основната функционалност**  **1. Модул за оценка на надеждността на използваните информационните ресурси**  **2. Модул за оценка на ефективността на прожекциите по филми, дни и часове**  **3. Модул за оценка на реакциите на операторите, обслужващи системата**  **4. Модул за предвиждане на предстояща нужда от смяна на филтри или друго обслужване на климатичните системи** |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):  **- Гаранционен срок на поддръжка /в месеци/;**  **\* Предложен гаранционен срок за период по-кратък от 12 месеца и по-дълъг от 60 месеца ще се смята за нереалистичен. Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани.**  **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да отстрани появили се неизправности и повреди, включени в гаранцията.** |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):  **1. Технически паспорт**  **2. Гаранционна карта** |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).  **Неприложимо** |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :  **Обучение за работа с активите на предложени от Възложителя служители следва да бъде за сметка на Изпълнителя.** |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**  **Неприложимо** |  |  |
| Други: **Доставените активи да са нови и неизползвани без дефекти в следствие на дизайна, вложените материали или изработката.** |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/  дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева  (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( описва се)*

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)